<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="7.5" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="7.5" y1="0" x2="7.5" y2="19.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="7.5" y1="19.5" x2="0" y2="19.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.5" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<text>1.2</text>
<text>MH</text>
<text>LAYER-STACK</text>
<text>01-16</text>
</plain>
<libraries>
<library name="AbsUebParts_11">
<description>AbsUeb EAGLE Library, Rev. 1.1, Mario Hirt</description>
<packages>
<package name="PINFE-1X03_LOCK">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
</package>
<package name="MODEL23">
<description>&lt;b&gt;3 mm SMD Trimming Potentiometer&lt;/b&gt; Side Adjust&lt;p&gt;
Source: http://www.bourns.com/data/global/PDFs/3223.PDF</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC08">
<description>&lt;b&gt;SO8&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD80-LL34">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;
SOD80, Mini Melf MLL34</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="drilegend">
<packages>
<package name="DRILEGEND">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="AbsUebParts_11" package="PINFE-1X03_LOCK" value="">
<attribute name="MPN" value="094-1-003-0-NFX-YS0"/>
<attribute name="MF" value="MPE-GARRY"/>
<attribute name="OC_REICHELT" value="MPE 094-1-003"/>
</element>
<element name="R1" library="AbsUebParts_11" package="R1206" value="1k"/>
<element name="P1" library="AbsUebParts_11" package="MODEL23" value="200k">
<attribute name="MPN" value="23BR200KLFTR"/>
<attribute name="MF" value="BI Technologies"/>
<attribute name="OC_REICHELT" value="23B-200K"/>
</element>
<element name="C1" library="AbsUebParts_11" package="C1210" value="47u">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_REICHELT" value=""/>
</element>
<element name="C2" library="AbsUebParts_11" package="C1210" value="47u">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_REICHELT" value=""/>
</element>
<element name="IC1" library="AbsUebParts_11" package="SOIC08" value="TLC555">
<attribute name="MPN" value="TLC555CD"/>
<attribute name="MF" value="TI"/>
<attribute name="OC_REICHELT" value="TLC 555 CD SMD"/>
</element>
<element name="C3" library="AbsUebParts_11" package="C1206" value="10n">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_REICHELT" value=""/>
</element>
<element name="D1" library="AbsUebParts_11" package="SOD80-LL34" value="1N4148">
<attribute name="MPN" value="LL4148"/>
<attribute name="MF" value="Vishay"/>
<attribute name="OC_REICHELT" value="1N 4148 SMD"/>
</element>
<element name="DRILEGEND" library="drilegend" package="DRILEGEND" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="P1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
